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Пожарная безопасность при использовании печей

Пожарная безопасность при использовании печей требует соблюдения правил, которые касаются устройства печей, их эксплуатации и обслуживания. Нарушение этих правил может привести к пожарам, особенно в период отопительного сезона.
[bookmark: _GoBack]Печи должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций; перед топкой необходимо установить предтопочный лист из негорючего материала размером не менее 50×70 см; в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов; запрещается оставлять топящиеся печи без присмотра или поручать надзор за ними малолетним детям;  нельзя применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;  недопустимо топить печи с открытыми дверцами; зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведённое для них безопасное место; запрещается сушить на печи вещи и сырые дрова, мебель и занавески должны находиться не менее чем в полуметре от массива топящейся печи. 
	Необходимо периодически осматривать печи и дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. Перед началом отопительного сезона и в течение сезона необходимо очищать дымоходы и печи от сажи.
Телефоны экстренных спасательных служб: «01» - со стационарного телефона, «101» - с мобильного телефона, «112» - единая служба спасения.



